Транспортировка железобетонных плит перекрытия.

Перевозка железобетонных плит в основном осуществляется грузовыми автомобилями с учётом соответствующих требований перевозки. Плиты перекрытия укладываются в кузов автомобиля штабелями. ***Укладывать более четырех плит в штабель запрещается***. Загрузка и выгрузка изделий выполняется грузоподъемным крановым оборудованием. При нарушении транспортировки железобетонных плит перекрытия, они могут получить значительные повреждения и станут не пригодными для дальнейшей эксплуатации. Порядок и способы транспортировки железобетонных плит перекрытий прописаны в 4 разделе «Транспортирование и хранение» ГОСТ 9561-91.Автотранспорт должен быть укомплектован деревянными брусками 100х100 мм(100х150мм) для первого штабеля плит в количестве, кратного количеству штабелей.

При отсутствии деревянных брусков, завод вправе отказать в загрузке автотранспорта.